Es sollen täglich in C92 die Abwasserproben gewechselt werden, da keiner vom Labor anwesend ist.
Probestation C92

· Flasche des vorherigen Tages entnehmen und die des nächsten Tages drunterstellen.
[image: ]
· Von der entnommenen Flasche die Flasche im Regal des jeweiligen Kalendertages Füllen und 150ml in den Sammelbehälter des Monats füllen danach die Flasche des Wochentages ausspülen und wieder bereit stellen[image: Ein Bild, das Im Haus, Wand, Reihe, Boden enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.][image: Ein Bild, das Text, Flasche, Im Haus, Plastikflasche enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
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